|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ** | **ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :** | **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  |
| **Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** |
| **ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** |
|  |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΤ** | **Μ.Μ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)** | **ΔΑΠΑΝΗ** |
| 1 | Τοποθέτηση σταλακτηφόρου αγωγού Φ16 ή Φ 17 mm από ΡΕ με επικάλύψη χαλκού και με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό επικάλυψη από Χαλκό. | 1 | m | 2800 |  |  |
| 2 | Τοποθέτηση Βαλβίδας καθαρισμού | 2 | τεμ | 10 |  |  |
| 3 | Τοποθέτηση βαλβίδας εξαερισμού | 3 | τεμ | 10 |  |  |
| 4 | Τοποθέτηση πλαστικού στρογγυλού φρεάτιου διαστάσεων 31 χ 25 εκ. | 4 | τεμ | 17 |  |  |
| 5 | Τοποθέτηση σωλήνα άρδευσης πολυαιθυλενίου Φ32 | 5 | m | 600 |  |  |
| 6 | Τοποθέτηση σφαιρικού κρουνού ορειχάλκινου Φ 1 '' | 6 | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Τοποθέτησης Βαλβίδας αντεπιστροφής 10 ατμ | 7 | τεμ | 2 |  |  |
| 8 | Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα | 8 | m | 3800 |  |  |
| 9 | Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα  | 9 | ΣΤΡ | 0,8 |  |  |
| 10 | Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα | 10 | ΣΤΡ | 0,8 |  |  |
| 11 | Τοποθέτηση Kεφαλής λιπανσεως με 2 μανόμετρα Γλυκρίνης  | 11 | τεμ | 2 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση Δοσομετρικής Αντλίας Λιπάνσεως | 12 | τεμ | 1 |  |  |
| **ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α** |  |
| **ΦΠΑ 24%** |  |
| **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | **Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ** |
|  |  | **ΚΑΛΑΜΑΤΑ …./…..2020** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **Σφραγίδα και υπογραφή** |